{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":5,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["原始版本","新发布版本","时间","更新记录"]
["V101","V101",20171103,"初始版本发布"]
["V101","V102",20171107,"1、减小MIC输入音量等为5\n2、调整部分键功能，详情见按键附件描述说明"]
["V102","V103",20171107,"1、增加点亮正面按键LED，绑定与LCD开关一致，但按PTT不点亮LCD"]
["V103","V104",20171108,"1、增加耳机按键功能"]
["V104","V105",20171112,"1、LCD背光第一次登陆成功之前一直保持常亮，直接登陆成功过之后，按设定时间点亮与关闭处理\n2、一开机保持显示电池电量50%一秒左右，之后按实际电量显示\n3、单呼与被单呼时，群组显示的时候改为显示\"单呼模式\"，以区分目前是否单呼状态\n4、释放PTT后，延时0.2秒左右再结束录音操作\n5、灯目前闪烁相对较快，降低灯闪烁频率\n6、降低主频率。\n7、电话菜单编辑号码功能改为：向上表示改变号值操作，向下表示向右移动操作"]
["V105","V106",20171120,"1、屏蔽掉电话菜单功能\n2、增加待机界面中按\"返回\"键为文本消息快捷键\n3、修改终端信息界面显示:模块版本，对讲版本\n4、用户名群组名最大支持9个中文字符\n5、修复呼叫失败也显示\"单呼模式\"bug\n6、第一次开机有可能出现GPS只显示下半部分问题\n7、菜单中的[OK]改为[M]\n8、LCD,GPS参数设置中的\"切换\"改为\"保存\",群组选择中的\"切换\"改为\"确定\""]
["V106","V107",20171122,"1、修改两机同时按PTT时，有机率出现语音接收方出现名字与组名重叠显示问题\n2、修改定位包南北纬，东西经判定方式\n3、修改RTC初始化步骤，减少彻底掉电时开机慢的情况"]
["V107","V108",20180126,"1、修改配置服务器中没有把新值保存起来的问题\n2、检测串口无数据后复位模块的时间改为40秒\n3、增加MCU版本空中升级功能\n4、增加POC版本空中升级功能\n5、鉴权问题，修改成一开机不注册，直接鉴权，3次鉴权失败后发起一次注册请求\n6、解决同级两机子，A比B先按0.5秒，然后两者同时放，然后B马上再按一次会常亮情况\n7、修复单呼状态下建立临时群组，最后一直显示单呼模式问题\n","未发布，跳过"]
["V108","V109",20180131,"1、修改串口信息打包消息一个逻辑Bug,以及读取消息时取列队的改善情况\n2、整体代码使用更安全的格式化语句sprintf-->snprintf"]
["V109","V110",20180131,"1、修改模块串口打包操作中关开串口3的错误操作\n2、本设备没使用旋钮，注释掉旋钮IO初始化操作\n3、恢复PTT/MIC_PTT与LCD背光的绑定"]
["V110","V111",20180131,"1、使用内部时钟作为实时时钟源\n2、时间要登陆后才显示"]
["V111","V112.1",20180328,"1、增加在待机界面按‘S’键发起SOS报警请求,成功后会报警\"报警成功\"\n2、改善APN资源文件读取操作\n3、增加内部版本号，仅做研发识别使用"]
["V112.1","V112.0",20180408,"1、显示\"GPS\"字样修改成\"北斗\"字样\n2、正式发布"]
["V112.0","V113.1",20180419,"1、时间的获取修改成从GPS服务器获取，与模块无关"]
["V113.1","V114.1",20180426,"1、增加系统配置文件，里面可以配置开机播报的语音内容(unicode编码)\n2、低于3.2V不工作，系统进入待机状态，需要重新关机再开机(如果电压还是低，继续待机)\n3、低于3.35V时播报请充电\n4、低电量时关闭所有外设并最低电量“待机”(不复位)\n5、菜单的软件升级更改为对讲版本升级\n6、修改GPS计时基准，所有时间计数使用操作系统计数，提高计时精确度。"]
["V114.1","V114.2",20180427,"1、修改SOS一键报警，服务器应答后，本机由原来的播报语音改成两声滴声"]
["V114.2","V115",20180522,"1、APN使用资源文件，APN1到APN4共4组，可串口修改APN4。支持不让用户切换APN，这是通过配置资源文件(升级前配置)配置的。\n2、规避按与放PTT间隔非常短时，接收方绿灯常亮问题\n3、GPS上传时间去掉'关闭'项","未通过"]
["V115","V116",20180522,"1、按放PTT间隔太短，绿灯常亮问题再延长时间"]
["V116","V117",20180709,"1、初始化模块判断依据使用IMEI，而不是MEID，这样兼容移动联通版本模块\n2、当模块吐群组或成员名字为空时，自动填补一个空格代替（否则显示时有可能会内存溢出复位）\n3、屏蔽掉集群和配置功能\n4、完善音量设置可靠性\n5、恢复手动关机前先软件关模块再关电（模块已正常开机，关机时先关模块再关电以保护模块）\n6、曾经登陆过后，然后掉线不再上线了的情况下，如果是账号信息错误则5分钟后复位模块，否则30分钟后复位模块\n7、如果因模块异常而复位了模块，及时让绿灯快闪表示掉线","未通过测试"]
["V117","V118",20180710,"1、文本显示支持翻页显示，修复消息文本播放只支持25个字符Bug\n2、修改欢迎图标，支持警用图标\n3、每次开机显示欢迎/警用图标时间延长，最长20秒，或者模块20秒内初始化成功则跳到登陆界面\n4、为兼容警用版本，\"请插卡\",\"无网络连接\",\"账号信息错误\"这些播报取消，代替的是在主界面中显示\"请插卡\",\"无网络连接\",\"账号信息错误\"消息","未通过测试"]
["V118","V119",20180711,"1、修复当TTS文本播放长度大于60中文时会死机问题，目前最大支持约100个中文的TTS文本播放","通过，有新修改"]
["V119","V120",20180712,"1、运行过程中电压小于3.30V时执行安全关模块并休眠，电压小于3.40伏时，电池闪烁表示请充电，去掉相应播放\n2、电池分配状态:1格=3.40~3.55， 2格=3.55~375， 3格=375~400， 4格=400~MAX"]
["V120","V121",20180718,"1、修复休眠有机会出现没关绿灯Bug\n2、获取信号强度兼容CSQ和CCSQ指令\n3、完善TTS文本"]
["v121","v122",20180724,"1.新增网模切换功能\n2.GPS守护 改uart3初始。\n3.修改只有PSN会影响校验码。IMEI不够长度补零（排除IMEI长度问题）。\n4.新增资源文件 HGSnet.ini\n\n"]
["v122","V123",20180726,"1.针对网络设置做了改进（{{11,24,5},{2,8,5},{17,21,5}}）根据卡分别为电信，移动，联通的自动，2G+3G，4G"]
["v123","V124",20180912,"1.sleep 增加关按键灯。（修复问题）\n2.系统信息，增加模块类型显示。\n3.网模查询放置在modemtask。（修复问题）\n4.191L防护5分钟。2个变量类型char改short（修复问题）\n5、进入GT模式，不操作。\n6、将IMEI，改为单片机组合ID\n7、增加集群功能，初始POC IP为0.0.0.0\n8、左上角增加2-4G显示"]
["V124 ","V200",20181010,"1、模块从未登录过，一个小时重启模块\n2、使用HIGOSPOC.COM作为集群域名，FOTA.HIGOSPOC.COM作为空中POC升级域名。（服务器有更新版本，开机PPP建立连接后，自动更新版本)。\n3、可通过串口SFOTAPOCMAIN，RFOTAPOCMAIN,设置和读取POCFOTA域名。\n/**本版本采用海高思自主研发的POC对讲应用。MCU版本已经做了适配**/"]
["V200","V201","2018-11-26","1、修复无法保存域名   (存在bug，2019/04/24)"]
["V201","V202","2018-12-18","1、默认域名WWW.HIGOSPOC.COM\n2、去掉PTT延时，POC有做处理\n3、由于龙尚 版本变更 无下划线，判断版本做了相应改动  (存在bug，2019/04/24)"]
["V1233及V202","V203","2019-04-23","1、兼容西安及自主POC版，将作为通用版本。\n2、APN资源文件中增加 APNAUTHTYPE认证方式  0：无认证类型  1:PAP认证 2:CHAP认证   (存在bug，2019/04/24)"]
["V203","V204","2019-04-25","1、之前V200-V203版本参数区有去掉IMEI[16],造成后续数据混乱。现在讲IMEI补回参数区，且V200-V203不能作为出货版本。\n2、修复之前切换群组，如果该群组本无成员，会显示上一个群组的成员。\n3、修复IICD 4可识别为中国移动。"]
["V204","V205","2019-04-25","1、通用版本。APN文件APNAUTHTYPE 设置为0；"]
["V205","V206","2019-05-31","1、鉴于1+1模块版本播报TTS比2+1，停止需要的时间变成长。将以前延时300MS 改为延时600MS"]
["V206","V207","2019/0617","1、新增服务器设置功能，烧写程序默认为杭州服务器，选项1默认集群服务器WWW.HIGOSPOC.COM。type类型 1:集群 0:非集群，支持域名解析功能"]
["V207","V208","2019-06-25","1、新增提示音设置。\n2、优化获取hardid,在模块初始化之前，方便生产."]
["V208","V209","2019-07-12","1、增加IP分发服务器"]
["V206","V2061","2019-07-25","1、由于卡在POC集群版本解决问题期间，为了生产，特出此版本，解决了206-209问题，无服务器设置功能，增加户外模式。"]
["V2061","v2062","2019-08-27","1、增加codec.ini配置文件，以十进制填写。"]
["V2062","V2063","2019-09-25","1、更改GPS可以手动关闭。"]
["V2063","V406","2019-10-25","1、使用LCC封装模块。\n2、修复V405.2的写码重启问题。"]
["V406","V407","2019-10-30","1、修改codec参数，完善音质"]
[407,4082,"2019-10-30","1、两层板\n2、修复呼叫最后一秒，抢麦失败，仍显示麦克风图标的问题"]
[407,4084,"2019-10-30","1、四层板\n2、修复呼叫最后一秒，抢麦失败，仍显示麦克风图标的问题"]
[408,409,"2019-11-06","1、取消POC参数分段设置（如果采用分段设置，西安POC登录不上）\n2、修复V408修改失误造成的APN错误。\n3、增加POC 单呼主动挂断。\n4、模块类型识别，和之前的区别。\n5、增加室外模式LVL设置\n6、针对POCC版本，设置音量及CODEC参数需要时长更长，延时2.5S"]
["V409","V410.1","2019-11-14","1、吉木萨尔定制版本支持空中升级。\n2、可以设置侧键1.2.3 快捷群组"]
["V410.1",411.1,"2019-11-14","1、功耗模式改为超低功耗。\n2、增加为设置群组提示音"]
["V411.1","V412.1","2019-11-14","1、修复三合一识别BUG\n2、室内229，室外245"]
["V412.1","V414.1","2019-11-22","1、MCU 规避快速请麦放麦，红灯常亮的问题。\n2、未插卡不显示PIP"]
["V414.1","V415.1","2019-11-22","1、GPS 可关闭。\n"]
[null,"V416",null,"1、需要修复APN 串口更改，未保持下标问题\n2、需要修复APN名称过长，显示不完整的问题"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}